附件一：**技术要求**

1.为匹配我院现有监控系统，摄像头及录像机要求品牌相当于海康威视，摄像头像素≥400万像素高清网络摄像头（带录音功能）；

2.现场查看摄像头安装位置，室外监控要防水，计划购置安装50个摄像头，数量以实际为准；

3.为确保用电安全，摄像机必须采用POE供电方式；

4.录像存储时间为2个月及以上；

5.使用的网线为超五类或六类网线；

6.厂家质保：两年及以上。

附件二： 供应商投标报价表（单位：元）

注：**报价填写监控配置需要的所有费用，**具体费用明细请投标人参照如下表格或自拟表格附后。

|  |  |
| --- | --- |
| 病区医生大办公室及楼顶出口监控配置报价表 | |
| 总价 | 大写： 小写： |

投标人签章：

具体明细：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价  （元） | 金额（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：含安装调试费，厂家质保：两年及以上。