**配件（脊柱手术托架）技术要求**

1.材质为碳纤维板、记忆棉和高分子凝胶垫组成，用于脊椎骨科手术。

2.脊椎开刀架，两块弧形板，底座均采用碳纤维板材，满足C臂机拍摄。

3.双边式摇把控制，手动操作弧形的大小弧度250-330mm，根据手术需求调节到需要的弧形角度。

4.弧形板上为记忆海绵垫加高分子凝胶垫，柔软舒适。采用斜坡式设计。

5.弧形碳纤维板采用按钮式设计，来调节弧形板间距满足成人，儿童使用。

6.脊柱手术体位架长度750mm，宽度500mm，弧形高度可达80±5mm，宽度调节范围250-500mm适用所有品牌手术床。

**迈瑞手术床配件清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **物料名称** | **数量** | **单价** | **总价** | **品牌** |
| 圆形夹持器 | 10 |  |  |  |
| 甲状腺垫 | 2 |  |  |  |
| 侧卧手架 | 4 |  |  |  |
| 轻型支身架（一对） | 4 |  |  |  |
| 俯卧垫 | 1 |  |  |  |
| 弓形脊柱托架 | 1 |  |  |  |
| 手外科手术板 | 1 |  |  |  |
| **合计总价** | | |  | |