附件：

供应商投标报价表（单位：元）：

|  |
| --- |
| **南区**门诊楼和内科楼配电室配套设备改造工程报价表 |
| 门诊楼 | 大写： 小写： |
| 内科楼 | 大写： 小写： |
| 总价 | 大写： 小写： |

投标人签章：

|  |  |
| --- | --- |
|  | **（门诊楼配电室）** |
| 名称 | 单位 | 数量 | 报价 | 备注 |
| DDG低压柜 | 台 | 2 |  | 双电源转换开关1组，630A三相断路器2组，400A三相断路器1组，250A三相断路器:10-12组，浪涌保护器2组，柜体联络母排 3组，电压电流表10-12组，接地母排2组，零排2组，柜体2组，保险、二次线 10-12组，母排支架1组，电流互感器 10-12组，隔离刀闸2组，等材料 |
| 低压柜基础 | 组 | 2 |  |  |
| 电缆沟、盖板 | 米 | 10 |  |  |
| 电缆母线 | 米 | 60 |  |  |
| 桥架 | 米 | 20 |  |  |
| 电源线、辅材 |  |  |  |  |
| 配电房墙体修复 | 平方 | 45 |  |  |
| 防火门 | 套 | 2 |  |  |
| 窗户 | 套 | 4 |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
|  | **（内科楼配电室）** |
| 名称 | 单位 | 数量 | 报价 | 备注 |
| DDG低压柜 | 台 | 2 |  | 双电源转换开关1组，630A三相断路器2组，400A三相断路器1组，250A三相断路器:10-12组，浪涌保护器2组，柜体联络母排 3组，电压电流表10-12组，接地母排2组，零排2组，柜体2组，保险、二次线 10-12组，母排支架1组，电流互感器 10-12组，隔离刀闸2组，等材料 |
| 低压柜基础 | 组 | 2 |  |  |
| 电缆沟、盖板 | 米 | 8 |  |  |
| 电缆母线 | 米 | 40 |  |  |
| 桥架 | 米 | 15 |  |  |
| 电源线、辅材 |  |  |  |  |
| 配电房墙体修复 | 平方 | 28.8 |  |  |
| 防火门 | 套 | 1 |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |